※※※※※※※※※※※※※※必ずお読みください※※※※※※※※※※※※※

　BitLockerなどのデバイス暗号化機能を使用している場合は、
　暗号化を解除・一時停止をしてからBIOSアップデートを行ってください。
　暗号化の解除せずに更新を行うと続行するために回復キーを入力するよう
　に求められる場合があり、最悪の場合はデータ消失やOSの再インストールが
　必要になる可能性があります。
　

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

・BIOSの更新方法
1.ダウンロードしたファイルをPC上で解凍する。
2.解凍したBIOSファイル「W790-WS_x.xx.TKxx」をUSBメモリにコピーする。
3.USBメモリをPCに接続する。
4.PCをUEFI(BIOS)メニューで再起動する。
5.[F6]キーを押して、メニューを[EZ-Mode]から[Advanced-Mode]に変更する
6.[Tool]タブの[Instant Flash]を選択すると、USBメモリのスキャンを開始します。
7.見つかったBIOSファイル「W790-WS_x.xx.TKxx」を選択して[Update]ボタンを押すとアップデート作業が開始します。



※アップデート作業中は絶対に電源を切らないでください
※全ての作業が完了するまで、USBメモリは取り外さないでください
