※※※※※※※※※※※※※※必ずお読みください※※※※※※※※※※※※※

　BitLockerなどのデバイス暗号化機能を使用している場合は、
　暗号化を解除・一時停止をしてからBIOSアップデートを行ってください。
　暗号化の解除せずに更新を行うと続行するために回復キーを入力するよう
　に求められる場合があり、最悪の場合はデータ消失やOSの再インストールが
　必要になる可能性があります。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

・BIOSの更新方法
1.ダウンロードしたファイルをPC上で解凍する
2.解凍したBIOSファイル「B850MTxxxx.CAP」をUSBメモリにコピーする
3.USBメモリをPCに接続する
4.PCをUEFI(BIOS)メニューで再起動する
5.[F7]キーを押して、メニューを[EZ-Mode]から[Advanced-Mode]に変更する
6.[Tool]の[ASUS EZ Flash 3 Utility]を選択する
7.[Storage Devices(s)]内にあるフォルダを辿り「B850MTxxxx.CAP」を選択する
8.確認画面で「Yes」を選択してアップデート作業を実行します。

※アップデート作業中は絶対に電源を切らないでください
※全ての作業が完了するまで、USBメモリは取り外さないでください
